**Повторно объявления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Основные характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена ед |
| 1 | Облучатель ультрафиолетовый кварцевый  | Лампа типа ДРТ-125.Эффективный диапазон излучений: 230-400 нм (сочетанный спектр).Потребляемая от сети питания мощность не более 300 ВА.Стабилизация параметров прибора происходит в течение 1 минуты после начала свечения УФ лампы.Режим работы: непрерывная работа в течение 15 минут с последующим перерывом не менее 30 минут.Габаритные размеры: 260х140х130 мм.Масса комплекта не более: 1 кг.Питание от сети 220 В, частота 50 Гц. | шт | 7 | 22000 |
| 2 | Бактерицидный рециркулятор 2-х ламповый передвижной |  | шт | 8 | 90 000 |
| 3 | Облучатель бактерицидный двухламповый  |  | шт | 10 | 15000 |
| 4 | Лампа для бактерицидных облучателей «Генерис» |  | шт | 20 | 3500 |
| 5 | Лампа бактерицидная для рециркуляторов LEDVACE TIBERA UVC 30W G13 (ЛД 30) |  | шт | 30 | 3820 |
| 6 | Лампы на облучатель бактерецидный ARLAN модификация ОБС-1 |  | шт | 30 | 6650 |
| 7 | Лампа для бактерицидной лампы F30WT8 |  | шт | 20 | 7520 |