**Объявления на медицинских изделий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм | количества | Цена ед | Общая сумма |
| 1 | Ростомер медицинский взрослый | шт | 1 | 45 000 | 45 000 |
| 2 | Ростомер для младенцев и детей до 2-х лет | шт | 1 | 65 000 | 65 000 |
|  | итого |  |  |  | 110 000 |

Описание

**Государственной системы обеспечения единства измерения Республики Казахстан и Поверены на момент поставки товара. Срок гарантии не менее 12 месяцев. Первичная/заводская поверка медицинских изделии пройдена на территории Республики Казахстан. Документы предоставленные с товаром должны соответствовать**

**законодательству РК**

**Ростомер медицинский взрослый** Каркас ростомера изготовлен из стального профиля и листовой стали с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами.

Платформа - из листовой стали.

Ростомер имеет две шкалы для измерения роста сидя и стоя. Шкала проградуирована в мм - от 200мм до 2100мм.

Поставляется в разобранном виде.

Комплектуется бегунком с фиксатором.

Ростомер металлический предназначен для измерения роста человека стоя в амбулаториях, поликлиниках, стационарах, участковых и сельских больницах, фельдшерско-акушерских пунктах и частных медицинских центрах.

Номинальная нагрузка - 140кг.

Длина: 440мм

Ширина: 530мм

Высота: 2170мм

Высота измерений: от 200мм до 2100мм

Градуирование: мм

Материал: сталь

Цвет каркаса: белый

Вес изделия: 12 кг

Упаковка: Гофрокартон

Габариты упаковки: 2190\*60\*30мм, 560\*480\*85мм

**Ростомер для младенцев и детей до 2-х лет** для измерения роста ребенка от 0 до 24 месяцев.

Сфера применения: медицинские учреждения, родильные дома, детские больницы, поликлиники, центры педиатрического профиля, дома ребенка, ясельные учреждения.

Комплектация поставки: ростометр, руководство по эксплуатации. Наибольший предел измерения (НПИ), мм 845

Наименьший предел измерения (НмПИ), мм 150

Дискретность отсчета, мм 1

Пределы допускаемой погрешности измерения ,мм ±4

Габаритные размеры, мм 945x340x90

Масса, не более, кг 1,3

Средний срок службы, лет 6

Класс точности Средний (III)

Свидетельство о поверке в наличии

Материал изготовления пластик